빛고을시민문화관
Bitgoeul Citizen Cultural Center

Theatre Technical Information 2014.01 - 빛고을시민문화관

1. 일반 정보 General Information
			비고 Remarks
이름 Name	관명 Name of Theatre	빛고을시민문화관 Bitgoeul Citizen Cultural Center
	극장명 Name of Auditorium	빛고을시민문화관 Bitgoeul Citizen Cultural Center
주소 Address	주소 Address	남구 천변좌로 338번길 7 7, Cheonbyeonjwa-ro 338beon-gil, Nam-gu
	우편번호 Zip Code	503-020
	시 City	광주광역시 Gwangju
	도/주 Province/State	-
	국가 Country	대한민국 Rep. of KOREA
일반 General	개관일 Opened on	2010년 2월 22일 22 Feb. 2010
	설계자 Designed by	㈜토문엔지니어링 건축사사무소 Tomoon Engineering Architects Co.Ltd
	증개축 Renovation	-
	운영 주체 Governing Body	(재)광주문화재단 Gwangju Cultural Foundation
	상주공연단 Resident Company	-
	극장형식 Type of Auditorium	☑ 프로시니엄 Proscenium
		□ 상자형 Black Box
		□ 돌출형 Thrust
		□ 원형 In-the-round
		□ 가변형 Variable
		□ 기타 Another Type
	객석규모 Capacity	715(일반석 General 693, 장애인석 Handicapped 22)
	객석형태 Type of Seating	장방형 Rectangle
전화 Telephone	국가번호 Country Code	82
	지역번호 Prefix/Area Code	062
	대표전화 General Phone	670-7944
인터넷 Internet	홈페이지 Homepage	http://bitculture.gjcf.or.kr/
	이메일 Email	-
비고 Remarks

2. 담당 부서 / 연락처 Staff and Telephone
		담당자 Person	인원 Q'ty	전화 Phone	팩스 Fax.	이메일 Email
일반 General	극장종합안내 Information	김광호	1	670-7941	670-7999	-
기술스태프 Technical Staff	기술감독 Technical Director	-	-	-	-	-
	무대감독 Stage Manager	장진우	1	670-7954	670-7999	-
	장치감독 Stage Carpenter	-	-	-	-	-
	무대기계 Stage Machinery	홍석훈	1	670-7923	670-7999	-
	조명감독 Lighting Director	정은상	1	670-7922	670-7999	-
	음향감독 Sound Director	허용선 외	2	670-7925	670-7999	-
	의상실장 Wardrobe Master/Mistress	-	-	-	-	-
	소품실장 Prop Master/Mistress	-	-	-	-	-
객석스태프 House Staff	객석감독 House Manager	-	-	-	-	-
	매표소 Box Office	-	-	-	-	-
	물품보관소 Cloak Room	-	-	-	-	-
행정스태프 Administration Staff	관장(극장장) President	-	-	-	-	-
	기획팀 Planning Team	-	-	-	-	-
	홍보팀 Publicity/Marketing Team	-	-	-	-	-
	관리팀 Management Team	시설관리팀	11	670-7931	670-7999	-
	공연장운영팀 House Management Team	-	-	-	-	-
기타 Miscellaneous	공연자출입구 Stage Door	무대예술팀	7	670-7921	670-7999	-
	반입구 Loading Dock	장진우	1	670-7954	670-7999	-
	구내식당 Canteen	-	-	-	-	-
	공연자 휴게실 Green Room	-	-	-	-	-
	악단 휴게실 Musician's Lounge	-	-	-	-	-
	주차관리실 Parking Lot Office	시설관리팀	-	670-7931	670-7999	-
	연습실 Rehearsal Room	김광호	1	670-7941	670-7999	-
비고 Remarks	*개인정보보호법에 따라 담당자의 이메일은 표시하지 않습니다.

3. 대관자 사무실 Production Office
사무실 Office	면적 Size (mm)	위치 Location	전화 Telephone	팩스 Fax.
	-	-	-	-
	복사기 Photo Copier	컴퓨터 Computer	인터넷 Internet	무선인터넷 Wireless Internet
	-	-	-	-
비고 Remarks	대관자 사무실 없음 N/A

4. 작업 방침 Working Policy
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	9	12
	중식 Lunch Time	12	1	조정 가능 Flexible
	오후 P. M.	1	6
	석식 Dinner Time	6	7	조정 가능 Flexible
	야간 Night Time	7	10
기타 Miscellaneous	구내식당영업시간 Opening Time of Canteen	-	-
		-	-
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 불가 Use of any gunpowder or fire should not be allowed.
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproofing and be certified. Safety inspections are necessary.
비고 Remarks

5. 객석과 로비 Auditorium and Lobby
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor	333
	2층 2nd Floor	198
	3층 3rd Floor	162
	4층 4th Floor	-
	5층 5th Floor	-
	오케스트라피트 Orchestra Pit	-
	장애인석 Handicapped Seats	22(1층 1F: 16, 2층 2F: 6)
	보조객석 Portable Chairs	-
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time	공연시작 30분 전(협의 가능) 30 minutes before the performance(Consultation with the company)
	입석방침 Standee Policy	×
	지각입장방침 Late Comers Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
	사진촬영 방침 Photographing Policy	×
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	-
로비 Lobby	매표소 Box Office	◯
	물품보관소 Cloak Room	◯(매표소 내)
	디스플레이 방침 Display Policy	☑ 포스터 Poster ☑ 배너 Standing banner ☑ 현수막 Placard 협의 필요 Consultation with the company
	공연 모니터 Show Monitor Screen	2(1F)
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway	광주지하철 1호선 금남로4가역 2번출구, 광주공원 방면 도보 600m Geumnamno 4-ga(Gwangju Subway), Exit 2, 600m by walk to Gwangju Park)
	버스 by Bus	광주공원 / 도보 5분 Bus stop Gwangju Park / 5mins by walk : 금남 59, 대촌 70 향교입구 / 도보 10분 Bus stop Entrance of Hyanggyo / 10mins by walk: 풍암06, 진월07, 지원45, 송암74, 대촌170, 수완12
	자가운전 by Car	천변좌로 광주천 광주대교와 중앙대교 사이 서쪽 방향
주차 Parking	주차용량 Capacity	111
	주차비 방침 Parking Fee	-
	주차 방침 Parking Policy	-
비고 Remarks	극장 전면에 광주공원주차장(개방주차장) 있음 Public parking area in front of theatre

6. 그래픽 Graphics and Display
인쇄물 Printed Material	로고 방침 Logo Policy	-
	약도 Map	◯
	티켓양식 Ticket Form	◯
	인쇄물에 관한 방침 Printed Material Policy	-
		-
설치물 Display Material		위치 Location	규격 Size (mm)	수량 Q'ty	비고 Remarks
	현수막 Placards	건물 외벽 Outer wall	W6000 × H900	1
		-	-	-
	현판 Marquee	-	-	-
	대형포스터 Posters	주출입구 Main Entrance	W600 × H800	1	규격이내 Within the stated size
비고 Remarks	현수막, 현판, 대형 포스터 게시관련 대관담당과 협의 요망 Consultations about display of Placards, Marquee & Posters are required.
	극장 발권시스템 사용 시 수수료 있음 Service charge for ticketing system

7. 분장실 Dressing Rooms
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks
주연 1 Private 1	-	1	무대우측(SR)	2	×	○	○	×	행거
주연 2 Private 2	-	1	무대우측(SR)	2	×	○	○	×	행거
여 Female	-	1	무대우측(SR)	18	×	○	○	×	행거, 모니터TV
남 Male	-	2	무대우측(SR)	24	×	○	○	×	행거, 모니터TV
비고 Remarks		별도의 탈의실(=샤워실) 및 갱의실 따로 있음(1층 여, 2층 남) Seperate Changing(Shower) rooms(Female 1F, Male 2F)
		분장실 복도에 모니터TV 있음 Monitor at Hallway

8. 연습실 Rehearsal Rooms
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	방 이름 Name of Room	면적 Size (mm)	바닥 Finish	거울 Mirror	비품 Furniture	피아노 Piano	발레바 Ballet Barre	비고 Remarks
1	-	3	대연습실 Large	W10816 × D14546 × H2976	마루	○	사물함	○	×
2	-	3	중연습실 Middle	W5783 × D12321 × H2981	마루	○	-	×	×
3	-	3	소연습실 Small	W5384 × D5826 × H2991	마루	○	-	×	×
비고 Remarks			일정 협의 후 대관 가능 Consultation with the company
			대연습실은 찌그러진 사각형 모양 Large rehearsal room: Distorted rectangular

9. 의상실 Wardrobe
방 번호 No.	전화 Phone	층 `Floor	가구 Furniture	싱크 Sinks	다리미 Irons	다리미판 Ironing Boards	재봉틀 Sewing Machines	스티머 Steamers	비고 Remarks
비고 Remarks			의상실 없음 N/A

10. 반입구 Loading Dock
				비고 Remarks
위치(무대기준) Location from Stage		우측 옆무대 뒤편 Back of Right Side Stage
위치(도로기준) Location from Street		빛고을시민문화관 주차장 입구 통과 후 우측길로 진입하여 왼편 건물 모퉁이 Left corner of the building in the parking area
차량 크기 Size of Truck		5t 트럭 truck		2대 가능 2 Available
반입단 너비 Loading Platform Width		W5700 × D4000
반입단 높이 Loading Platform Height		880
조절식 반입판 Load Leveler		-
경사로 Ramp		-
반입문 크기 Loading Door Size (mm)		W3300 × H3400
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)		-
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage	W3300 × H3400
	분장실로 to Dressing Room	W1700 × H2000
	오케스트라피트로 to Pit	-
	조종실로 to Control Booth	W760 × H2000
장비 Facilities		규격 Size (mm)	수량 Q'ty
	대차 Dolly	W1200 × D1800 × H150	4	바퀴 부착한 덧마루
		-	-
	지게차 Fork Lift Truck	-	-
반입구 관리자 Security Guard	전화 Phone 670-7954	무대감독 Stage Manager
반입구 방침 Loading Policy	-	무대감독과 협의 Consultation with stage manager
비고 Remarks	오른쪽 옆무대 호이스트 크레인(Max 2ton) 설치 Hoist crane(Max 2t) at Right Side Stage

11. 화물 엘리베이터 Freight Elevator
위치(무대기준) Location (from Stage)	문폭 Door Width (mm)	문높이 Door Height (mm)	내부폭 Width (mm)	내부깊이 Depth (mm)	내부높이 Height (mm)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
비고 Remarks	화물 엘리베이터 없음 N/A

12. 장치 보관 Scenery Storage
위치 Location	폭 Width (mm)	깊이 Depth (mm)	높이 Height (mm)	비고 Remarks
비고 Remarks	장치보관소 없음 N/A

13. 무대 기본 치수 Key Dimensions
			단위 Unit (mm)	비고 Remarks
너비 (중심선부터) Width from Center Line	프로시니엄아치 to Proscenium		7490
	포탈 최소 상태 to Min. Portal Opening		-
	포탈 최대 상태 to Max. Portal Opening		-
	무대 좌측 벽 to Stage Left Wall		11600
	무대탑 좌측 벽 to Left Wall Side-stage		11985	무대기계실 돌출 Protruding stage machinary control room
	무대탑 좌측 갤러리 to Left Fly Gallery		10260
	무대 우측 벽 to Stage Right Wall		26100
	무대탑 우측 벽 to Right Wall Side-stage		11970
	무대탑 우측 갤러리 to Right Fly Gallery		10260
	장치봉 끝(기본 상태) to End of Pipe		8500
	장치봉 끝(확장 상태) to End of Extended Pipe		-
깊이 (영점선부터) Depth from Zero Line	뒷무대 뒷벽선 to Back Wall Rear stage		15400
	무대탑 뒷벽선 to Back Wall Fly Tower		15520
	무대탑 뒷갤러리 to Back Gallery		13780
	마지막 라인세트 to Last Line Set		12060
	하늘막 to Cyclorama		12930
	면막선 to Curtain Line		740
	첫 라인세트 to First Line Set		1180
	방화막 뒷선 to Back-side of Fire curtain		190
	방화막 앞선 to Front-side of Fire curtain		70
	무대 앞선 to Front of Stage		-1915
	피트 앞선 to Front of Pit		-
높이 (영점면부터) Height from Zero Plane	프로시니엄아치 to Proscenium		8200
	포탈 하단 최고 상태 to Max. Portal Height		-
	포탈 하단 최저 상태 to Min. Portal Height		-
	그리드 상면 to Top of Grid		21120
	그리드 하면 to Underside of Grid		20910
	그리드 상부 공간 to Height above Grid		27820	이중그리드 하면 Underside of double deck grid 24000
	장치봉 상한고 Max. Batten out Height		18500
	장치봉 하한고 Min. Batten in Height		800
	무대좌측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SL Gallery		3970	갤러리 하단 덕트까지 Under the ventilation duct
	무대우측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SR Gallery		10800
	무대뒷면 갤러리 통과높이 Clearance under Back Gallery		10800
	뒷무대 그리드 하면 to Rear Stage Underside of Grid		-
	뒷무대 장치봉 상한고 to Rear Stage Max. Batten out Height		-
	무대지하실 천장(최저부) to Trap Room Ceiling		-
	무대지하실 바닥 to Trap Room Floor		-
	객석 바닥 to Audience Level		-700
무대방향 Stage Direction	중심선 Center Line	프로시니엄을 이등분한 점으로부터 무대앞선 혹은 영점선에 직각인 선을 연장한 것
	영점선 Zero Line	프로시니엄아치의 뒷무대쪽 좌우 꼭지점의 연결선. 본무대선(PL, Plaster Line)과 동일
	영점면 Zero Plane	영점선에서의 수평면. 평무대에서는 무대바닥. 높이의 기준면.
	무대좌측 Stage Left	객석을 향해 무대에 선 배우의 왼쪽
	무대우측 Stage Right	객석을 향해 무대에 선 배우의 오른쪽
	무대앞쪽 Downstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 앞쪽
	무대뒤쪽 Upstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 뒤쪽
비고 Remarks

14. 상부 설비 일람표 Line set Schedule
번호 No.	명칭 Name	중심 위치 From ZL (mm)	길이 Length (mm)	연장 길이 Extended to (mm)	총 두께 Thickness (mm)	허용 하중 S.W.L. (kg)	트러스/파이프 Truss or Pipe	작동방식 Type	속도 Speed (m/min)	비고 Remarks
-2	현수막봉(Placard Batten)	-1325	16000	-	50	400	Pipe	P(W)	14	현수막판 Placard panel H1220
-1	앞무대조명(Apron Light)	-920	16000	-	67	550	Pipe	P(W)	11
1	방화막(Safety Curtain)	130	17000	-	120	4500	-	P(WW)	Max 27
2	면막(House Curtain) + 머리막 1(#1 House Border)	740	17900	-	80	-	Pipe	P(W)	↕Max 60 ↔Max 24	Draw Curtain
3	장치봉 1(#1 Set Batten)	1180	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
4	장치봉 2(#2 Set Batten)	1630	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
5	조명봉 1(#1 Light Batten) + 머리막 2(#2 House Border)	2280	17000	-	70	600	Pipe	P(W)	12	Movable house border
6	천장음향반사판 1 (#1 Acoustical Shell - Ceiling)	2950	14700	-	400	1400	Pipe	P(W)	↕6 Tilting 4	H3600
7	장치봉 3(#3 Set Batten)	3290	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
8	장치봉 4(#4 Set Batten)	3600	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
9	끌막 1(#1 Draw Curtain) + 머리막 3(#3 House Border)	4150	18000	-	300	-	Pipe	P(W)	↕Max 60 ↔Max 24
10	영사막(Screen)	4570	17000	-	46	700	Pipe	P(W)	12
11	장치봉 5(#5 Set Batten)	5130	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
12	조명봉 2(#2 Light Batten) + 머리막봉(House Border Batten)	5780	17000	-	67	600	Pipe	P(W)	12
13	천장음향반사판 2 (#2 Acoustical Shell - Ceiling)	6500	13500	-	400	1400	Pipe	P(W)	↕6 Tilting 4	H3600
14	장치봉 6(#6 Set Batten)	6930	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
15	장치봉 7(#7 Set Batten)	7280	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
16	장치봉 8(#8 Set Batten)	7630	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
17	끌막 2(#2 Draw Curtain) + 머리막 4(#4 House Border)	8060	18000	-	300	-	Pipe	P(W)	↕Max 60 ↔Max 24
18	장치봉 9(#9 Set Batten)	8450	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
19	장치봉 10(#10 Set Batten)	8750	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
20	조명봉 3(#3 Light Batten) + 머리막봉(House Border Batten)	9230	17000	-	67	600	Pipe	P(W)	12
21	장치봉 11(#11 Set Batten)	9750	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
22	장치봉 12(#12 Set Batten)	10140	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
23	장치봉 13(#13 Set Batten)	10560	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
24	하늘막상단조명(Sky CYC. Light) + 머리막 5(#5 House Border)	11210	17000	-	70	600	Pipe	P(W)	12	Movable house border
25	장치봉 14(#14 Set Batten)	12060	17000	-	46	900	Pipe	P(W)	Max 60
26	끌막 3(#3 Draw Curtain) + 머리막 6(#6 House Border)	12600	18000	-	300	-	Pipe	P(W)	↕Max 60 ↔Max 24
27	하늘막(Cyclorama)	12930	18000	-	46	800	Pipe	P(W)	12	H9000
28	흑막(Black Cyclorama)	13700	18000	-	46	800	Pipe	P(W)	12	H9000
비고 Remarks		중심 위치는 영점선으로부터의 거리임
		파이프 직경 Pipe Diameter : 46
		M = 수동(Manual), P = 전동(Power driven)
		W = 윈치(Winch type), CW = 평형추(Counter-Weight type), WW = 윈치평형추(Winch-Weight type)

15. 하부 무대기계 일람표 Stage Floor Machinery
승강무대를 본무대로 하는 조합 Elevator-based Stage Machinery
		규격 Dimension (mm)	방식 Type	속도 Speed (m/min)	이동범위 Travel	이동시간 Travel Time	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
회전무대를 본무대로 하는 조합 Turntable-based Stage machinery
		규격 Dimension (mm)	방식 Type	속도 Speed (m/min)	이동범위 Travel	이동시간 Travel Time	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
비고 Remarks	무대기계조종실 위치 Location of stage machinery booth: 무대 좌측 2층 Left Side Stage 2F
	하부 무대기계 없음 N/A

16. 프로시니엄 Proscenium
								비고 Remarks
프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width	높이 Height			두께 Depth
		14800	8200			210
	색상 Color	회갈색 Gray Brown
	마감 Finish	무늬목 시트 Wood patterned decorative film
윗조리개 Teaser	규격 Dimension (mm)	최대개방 Max.	최소개방 Min.			두께 Depth		방화막으로 대체
		-	-			-
	하한고 Min. Height from Zero Plane	-
	색상 Color	-
	마감 Finish	-
	공연중 접근 Access during the show	□ 가 Yes	□ 불가 No
옆조리개 Tormentor	규격 Dimension (mm)	최대개방 Max.	최소개방 Min.			두께 Depth		해당사항없음
		-	-			-
	색상 Color	-
	마감 Finish	-
	조명설치 Light Hang	□ 가 Yes	□ 불가 No
면막 House Curtain	방식 Type	Up/Down	Open/Close
	개방 규격 Opening	↕8500	↔13900
	색상 Color	검정 Black
	재질 Material	벨벳 Velvet
	작동속도 Speed (m/min)	Max 60			Max 24
	작동시간 Travel Time (sec)	Max 10			Max 17
	중앙부 개방 Overlapping Split at Center	○
방화막 Fire Curtain	마감 Finish	무광 페인트 Matte paint
	색상 Color	진회색 Charcoal
	작동속도 Speed (m/min)	Max 7.3
	방침 Policy	화재시 객석 분리 Fire blocking Auditorium
비고 Remarks	면막은 끌막 형태로, 만일 Up/Down 방식으로 사용할 경우 옆무대가 노출되어 대체할 다리막이 필요할 수 있음 House curtain as draw curtain, alternative house legs is needed in case of using it as rising system as the side stage should be exposed.

17. 무대 바닥 Stage Floor
		비고 Remarks
마감 Finish	유광 바니쉬 Glossy varnish
재질 Material	참나무 Oak
두께 Thickness (mm)	22
색상 Color	연갈색 Light brown
경사비율 Slope Stage Floor	0
옆무대 바닥 Side Stage Finish	본무대와 동일 Same finish as the main stage
비고 Remarks	유광으로 인해 빛이 번지고 미끄러움 Because of finishing material, diffussed light reflection and gliding accured

18. 무대감독석 Stage Manager's Desk
		비고 Remarks
위치 Location	○	무대 우측 Right side stage
인터컴 시스템 Intercom System	○	무대좌우측 유선인터컴 각 1대 Both sides
큐라이트 시스템 Cue Light System	×
분장실 호출 시스템 Paging and Dressing Room Monitor	×
비디오 모니터 시스템 Video Monitor System	○	무대 우측(벽면 1, 이동식 1) Right side stage
비고 Remarks

19. 오케스트라피트 Orchestra Pit
					비고 Remarks
방식 Type	고정식 Fixed	높이 Height (mm)	-
	승강식 Lift	승강속도 Speed (m/min)	-
		조각수 Segment	-
		최저높이 Min. Height (mm)	-
		최고높이 Max. Height (mm)	-
규격 Dimension (mm)	피트폭 Pit Width		-
	피트앞선-무대앞선 Pit Rail to Apron Overhang		-
	피트앞선-피트뒷면 벽 Pit Rail to Pit Wall		-
	통상 연주 높이 Usual Pit Height		-
출입구 Pit Entrance (mm)	출입구 높이 Entrance Level from Stage Floor		-
	출입구 크기 Entrance Size (W×H)		-
	무대 - 출입구	최단거리 Distance	-
	Stage to Entrance	최소통로 Smallest Door	-
객석 Seats	객석 수 Number of Seats		-
비품 Furniture	지휘자보면대 Conductor's Music Stand		1
	지휘자단 Conductor's Platform		1
	악단 보면대 Musician's Music Stands		75		보면대등 75개
	악단의자-일반 Musician's Chairs		100
	악단의자-첼로 Cello, Bass, Percussionist Chairs		4(콘트라베이스)
	기타 Miscellaneous		합창단 Choral Risers	6	W1800 X D1800 X H900
비고 Remarks	소음 Noise		오케스트라피트 없음 N/A

20. 덧마루 Platform
사각 덧마루 Rectangular Platform		1	2	3	4	6	비고 Remarks
	1	-	-	-	-	-	높이 Height = 150mm
	2	-	-	-	-	-	1자 = 300mm 미만(비규격)
	3	-	10	15	-	-
	4	-	-	-	10	-
	5	-	-	-	-	-
	6	10	15	23	16	13
	8	-	-	-	-	-
	9	-	-	8	-	-
	12	-	-	-	-	-
받침통 Riser Box		1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	비고 Remarks
	1	80	-	-	-	-	높이 Height = 150mm
	2	-	-	-	-	-	1자 = 300mm
상세 Details (mm)	상판 Top		두께 Thickness		15
			재료 Material		합판 Plywood
	윤곽 Frame		두께 Thickness		40
			재료 Material		나왕 Lauan
	제조년도 Built Year		2010				시공사
꺾쇠 Hooks	ㄷ자 C-Type		200
	ㄹ자 S-Type		6
비고 Remarks	비규격 덧마루임
	웨이트 다수 Weights are available

21. 보유 막장치 Stock Soft Goods
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W17100 × H3200	1	검정 Black	벨벳 Velvet	Fixed House Curtain
	W17750 × H2000	1	검정 Black	벨벳 Velvet	#1 Light Batten, Movable
	W17000 × H3200	1	검정 Black	벨벳 Velvet	Fixed #1 Draw Curtain
	W17900 × H3200	1	검정 Black	벨벳 Velvet	Fixed #2 Draw Curtain
	W19000 × H2500	1	검정 Black	벨벳 Velvet	Sky Cyc. Light, Movable
	W17800 × H1960	1	검정 Black	벨벳 Velvet	Fixed #3 Draw Curtain
	W18000 × H2500	1	검정 Black	벨벳 Velvet	Movable
다리막 House Legs	W4000 × H9000	6	검정 Black	벨벳 Velvet
	-	-	-	-
흑막 House Blacks	-	-	-	-
	-	-	-	-
망사막 Scrims	W15000 × H9000	1	검정 Balck	면 Cotton	Sharkstooth Scrim
	W15000 × H9000	1	흰색 White	면 Cotton	Sharkstooth Scrim
끌막 Draw Curtain	W18000 × H9000	4	검정 Black	벨벳 Velvet
	W14500 × H10000	1	검정 Black	벨벳 Velvet	무대우측 가림막-수동 Right side cover curtain - manual type
막봉 Bottom Pipes	L3000	12	은백색 Silver White	알루미늄 Aluminium
	-	-	-	-
비고 Remarks	막봉의 재질이 알루미늄이라 무게가 가벼움

22. 기타 보유 장비 Miscellaneous
		규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	비고 Remarks
투사 Projection	영사기 Cineprojectors	-	-
	영사스크린 Screens	W15000 × H8000	1
	후면투사실 Rear Projection Booth	-	-
	리어스크린 Rear Projection Screen	-	-
	자막투사기 Supertitle Projector	-	-
	자막 스크린 Supertitle Screen	-	-
	투사기 Projectors	15000 ANSI Lumen	1	Eiki / LC-XT5
무대용품 Carpentry Goods	사다리 Ladders	-	-
	유압사다리 Man Lifts	Max 12100	1	Highload / WS-10.4,DC
	댄스플로어 Dance Floor	W1500 × L18000	10	Black / Gray
	발레바닥 Sprung Floor	-	-
	버팀대 Stage Braces	-	-
기타 Miscellaneous	의상전환실 Quick Change Booth	-	-
	피아노 Piano	Grand Piano	1	Steinway & Sons D-274
		Grand Piano	1	Samick G-225
		Grand Piano	1	Kawai GE-20(분장실1층)
	태극기 National Flag	W2700 × H1800	1	액자형 Frame
		W1270 × H900	1	스탠드형 Free standing
	자막 표시기 Supertitle Display	-	-
	테크테이블 Tech Table	-	-
	소품테이블 Prop Table	-	-
	응급약품 First Aid Kit	○	1	SM office
비고 Remarks	자막용 소프트웨어 Supertitle Software: 컴픽스 천하통일1000
	사회자용 포디움 Podiums for Announcer(W500 × W450 × H1200) 1ea, 발표자용 포디움 Podiums for Presente(W850 × W450 × H1200) 2ea

23. 조명시스템 정보 Lighting System Information
							비고 Remarks
콘솔 Console	제조사 Manufacturer	ETC		-
	모델명 Model	ION			-
	선택사양 Option 1	-			-
	선택사양 Option 2	-			-
	출력회로수 Q'ty of Out Channels	1024			-
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)	2			-
	백업 콘솔 Backup Console	-			-
	객석 조명 입력 House Light Control	☑ 가 Yes	□ 불가 No		□ 가 Yes	□ 불가 No
	외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company	☑ 가 Yes	□ 불가 No		□ 가 Yes	□ 불가 No
	객석 이동 Movability to the auditorium	☑ 가 Yes	□ 불가 No		□ 가 Yes	□ 불가 No
	객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium	☑ 있음 Yes			□ 없음 No
	객석 이동시 인터컴 Intercom in the auditorium	☑ 있음 Yes			□ 없음 No
	비고 Remarks
디머 Dimmers	제조사 Manufacturer	ETC			-
	모델명 Model	HSR48+			-
	고정회로 Fixed Dimmers	수 Quantity	용량 w		수 Quantity	용량 w
		288	4000		-	-
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	☑ 가 Yes			□ 불가 No
	자유회로 Free Dimmers	수 Quantity	용량 w		수 Quantity	용량 w
		-	-		-	-
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	□ 가 Yes			□ 불가 No
	외부장비 연결 Can be connected to the board of the company	☑ 가 Yes			□ 불가 No
	여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections	□ 가 Yes			☑ 불가 No
	다이렉트 RD(Road direct)	수 Quantity	용량 w		수 Quantity	용량 w
		-	-		-	-
	비고 Remarks
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location		수 Quantity		용량 w	비고 Remarks
	1~16	앞무대조명 Apron Light		16		64000
	17~44 & RD1	조명봉 1 #1 Light Batten		29		116000
	45~72 & RD2	조명봉 2 #2 Light Batten		29		116000
	73~100 & RD3	조명봉 3 #3 Light Batten		28		116000
	101~108	하늘막상단조명 Sky CYC. Light		8		32000
	109~114	조명타워 1(우측) #1 Light Tower(Right)		6		24000
	115~120	조명타워 3(좌측) #3 Light Tower(Left)		6		24000
	121~126	조명타워 2(우측) #2 Light Tower(Right)		6		24000
	127~132	조명타워 4(좌측) #4 Light Tower(Left)		6		24000
	133~138	조명타워 6(우측) #6 Light Tower(Right)		6		24000
	139~144	조명타워 5(좌측) #5 Light Tower(Left)		6		24000

23. 조명시스템 정보 Lighting System Information
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location		수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
	145~168	천장투광실 Ceiling Room		24	96000
	169~171	좌측 측면투광실 Left Side Box Boom		3	12000
	172~174	우측 측면투광실 Right Side Box Boom		3	12000
	175~184	발코니 Balcony Rail		10	40000
	185~190	객석등 House Light		6	24000
	191~196	음향반사판 Acoustical Shall		6	24000
	197~200	조명타워 1(우측) #1 Light Tower(Right)		4	16000
	201~204	조명타워 3(좌측) #3 Light Tower(Left)		4	16000
	205~208	조명타워 2(우측) #2 Light Tower(Right)		4	16000
	209~212	조명타워 4(좌측) #4 Light Tower(Left)		4	16000
	213~216	조명타워 6(우측) #6 Light Tower(Right)		4	16000
	217~220	조명타워 5(좌측) #5 Light Tower(Left)		4	16000
	221~223 & RD4	플로어포켓 R1(SR) #R1 Floor Pocket(SR)		4	16000
	224~226 & RD5	플로어포켓 L1(SL) #L1 Floor Pocket(SL)		4	16000
	227~229 & RD6	플로어포켓 R2(SR) #R2 Floor Pocket(SR)		4	16000
	230~232 & RD7	플로어포켓 L2(SL) #L2 Floor Pocket(SL)		4	16000
	233~234 & RD8~9	플로어포켓 R3(SR) #R3 Floor Pocket(SR)		4	16000
	235~236 & RD10~11	플로어포켓 L3(SL) #L3 Floor Pocket(SL)		4	16000
	237~238 & RD12~13	플로어포켓 R4(SR) #R4 Floor Pocket(SR)		4	16000
	239~240 & RD14~15	플로어포켓 L4(SL) #L4 Floor Pocket(SL)		4	16000
	241~243	무대 뒤쪽 우측 월 포켓 Right Side Back Wall Pocket		3	16000
	244~246	무대 뒤쪽 좌측 월 포켓 Left Side Back Wall Pocket		3	16000
	247~276	예비 Spare		30	120000	사용불가 Unable
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance(from Zero Point)	비고 Remarks
	조명실(3F) Control Room(3F)	1	-	-	-	UPS, 3000W
비고 Remarks

24. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory
형식 Type	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model	용량 w	컬러 크기 Color frame size (Inch)	각도 Angle ˚	비고 Remarks
조명기구 Instrument
Fresnel Spot Light	48	Marumo / FQH	1500	10	-
Plano Convex Light	24	Marumo / FQH	1500	10	-
ERS	60	ETC / Source Four	750	6.25	19
	42	ETC / Source Four	750	6.25	26
	45	ETC / Source Four	750	6.25	50
ERS Zoom	32	ETC / Source Four Zoom	750	7.5	15~30
	24	Robert Juliat / 711SX2	2500	8.5	8~16	Ceiling
Par Light	70	- / Par64(Silver) CP61	1000	10	-
	60	- / Par64(Black) CP61	1000	10	-
	30	- / Par64(Silver) CP62	1000	10
	184	- / Par46(Silver)	250	6.25	-
CYC Light	64	-	500	-	-
	18	- / LED	3	-	-
Follow Spot Light	2	Ushio / Xenon	2000	-	-
특수효과 Accessories
Dry Ice Machine	2	Kwangil / -	3000	-	-
Fog Machine	2	High End / F-100	1500	-	-
액세서리 Accessories
Gobo Holder	100	ETC / Source Four	-	-	-
Iris	50	ETC / Source Four	-	-	-
Movable Light Tower	6	-	-	-	-	W1400 × D1400 × H4450
연결선 Cable
1:2	20	-	-	-	-
10m	40	-	-	-	-
15m	20	-	-	-	-
20m	10	-	-	-	-
비고 Remarks

25. 음향 Sound

25. 음향 Sound
음향조정실 Control Room System
		제조사 Manufacturer / 모델 Model		입력 Input (ch)		출력 Output (ch)		수량 Quantity	비고 Remarks
콘솔 Console		Midas / PRO2		Mono 48 Stereo		Omni 16 Stereo 2		1
		Soundcraft / MH2		Mono 48 Stereo 4		Group 8 Aux 10 Matrix 4 Stereo 2		1
음향조정실 모니터 스피커 Control Room Monitor Speaker
위치 Location		Control Room Left			Control Room Right
제조사 Manufacturer / 모델 Model		ADAM / A77X			ADAM / A77X
수량 Quantity		1			1
Moveable		No			No
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model	Powered			Powered
	수량 Quantity	-			-
	Detachable	-			-
연결 Connection	Output from	Soundcraft / MH2			Soundcraft / MH2
	Re-patchable	Yes			Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	-			-
	모델 Model	-			-
		형식 Type	제조사 Manufacturer / 모델 Model				수량 Quantity		비고 Remarks
효과기 Effects / Out Board Equipment		Multi Effector	Yamaha / SPX2000				2
		Comp / Limiter / Expander	Klarkteknik / DN500				2
		Parametric Equalizer	Meyer sound / CP10				1
		Graphic Equalizer	Klarkteknik / DN360				3
재생장비 Reproduction Devices / Recorder / Editor		Mini Disk Player	Tascam / MD-02b				1
		Compact Disk Player	Dennon / DN-D4500				1
		-	-				-
기타 Miscellaneous		-	-				-
		-	-				-

25. 음향 Sound
객석 Auditorium System
객석 스피커 House Speaker
위치 Location				Main Speaker Left				Main Speaker Right
제조사 Manufacturer / 모델 Model				Meyer Sound / M2D		Meyer Sound / M2D SUB		Meyer Sound / M2D		Meyer Sound / M2D SUB
수량 Quantity				7		3		7		3
Moveable				No				No
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model			Powered				Powered
	수량 Quantity			-				-
	Detachable			-				-
연결 Connection	Output from			Soundcraft / MH2				Soundcraft / MH2
	Re-patchable			No				No
고정 프로세서 Connected Processor	Type			Speaker Management System
	모델 Model			Meyer Sound / Galileo616
위치 Location				House Center Cluster				House 1F Under Balcony Speaker
제조사 Manufacturer / 모델 Model				Meyer Sound / CQ1				Meyer Sound / UPM-1P
수량 Quantity				2				4
Moveable				No				No
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model			Powered				Powered
	수량 Quantity			-				-
	Detachable			-				-
연결 Connection	Output from			Soundcraft / MH2				Soundcraft / MH2
	Re-patchable			No				No
고정 프로세서 Connected Processor	Type			Speaker Management System
	모델 Model			Meyer Sound / Galileo616
위치 Location			House 1F Wall Speaker Left		House 1F Wall Speaker Right		House 2F Wall Speaker Left		House 2F Wall Speaker Right
제조사 Manufacturer / 모델 Model			Meyer Sound / MM-4XP
수량 Quantity			4		4		3		3
Moveable			No		No		No		No
앰프 Amplifier		제조사 Manufacturer / 모델 Model	Powered		Powered		Powered		Powered
		수량 Quantity	-		-		-		-
		Detachable	-		-		-		-
연결 Connection		Output from	Soundcraft / MH2
		Re-patchable	Yes		Yes		No		No
고정 프로세서 Connected Processor		Type	Speaker Management System
		모델 Model	Total21 / TSMS3600A

25. 음향 Sound
무대 On Stage System
무대 모니터 스피커 Stage Monitor Speaker
위치 Location		Stage Left	Stage Right
제조사 Manufacturer / 모델 Model		Meyer Sound / CQ1	Meyer Sound / CQ1
수량 Quantity		2	2
Moveable		Yes	Yes
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model	Powered	Powered
	수량 Quantity	-	-
	Detachable	-	-
연결 Connection	Output from	Soundcraft / MH2	Soundcraft / MH2
	Re-patchable	Yes	Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Graphic Equalizer
	모델 Model	Klark Teknik / DN360

25. 음향 Sound
창고 Storage
	형식 Type			제조사 Manufacturer / 모델 Model				수량 Quantity	비고 Remarks
모니터 스피커 Monitor Speaker	Powered			Meyer Sound / UPJ-1P				2
	Powered			JBL / PRX615M				2
	-			-				-
마이크 Microphones	무선 마이크 Wireless Microphones		Receiver	Shure / ULXP4				20
			Transmitter	Shure / ULX1-J1				14
			Handheld	Shure / BETA58A				6
	유선 마이크 Wired Microphones		Dynamic Microphones	Shure / SM58				5
				Shure / BETA58				10
			Condener Microphones	Neumann / KM184				6
				Schoeps / MK21G				2
				DPA / 4011-TL				2
				Shure / BETA91				4
마이크 스탠드 Mic. Stand	Gooseneck			-				10
	Boom 'T' Type			-				20
	Boom 'I' Type			-				-
기타장비 Miscellaneous	Multi Snake Cable			Canare 12ch / 20m				3
	Multi Snake Box			-				-
	D.I. BOX			BSS / AR133				3
인터컴 Intercom System	Main Station			Clear-Com / MS704				1
	Belt Pack			Clear-Com / RS-601				8
	Headset			Clear-Com / CC-95				8
멀티패치 Multi Patch	Down Stage Left 12ch 1ea
	Down Stage Right 12ch 2ea
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity			전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance (from Zero Point)			음향전용 Sound Only
	Stage Right	1			50	3Phase 4Wire	17000			☑ Yes □ No
비고 Remarks	XTA / DS800 x 8ea: Mic / Line Distribution(멀티패치와 연결 되어 있음)

26. 서비스 정보 Special Services
		비고 Remarks
병원 Hospital	전남대학교 병원 1899-0000, 조선대학교 병원 062-220-3114, 광주기독병원 062-650-5523, 서남대학교 병원 062-224-0671
약국 Pharmacy	종호약국 062-652-4151, 이화약국 062-223-8578, 옵티마대표약국 062-351-8255
숙박 Accommodation	광주그린호텔 062-252-1000, 프라도관광호텔 062-654-9999
식당 Restaurant	경원정 062-651-1774, 신락원 062-223-6849	도시락 반입불가
편의점 (잡화) Grocery	CU 광주서동점 062-674-5960
철물점 Hardware Store	일영철물 062-369-5253	극장 인근 철물점 밀집 상가
택시 (콜) Taxi	바로콜 1577-8282, 광주월드콜 062-515-2000, 광주대형택시(그랜드카니발) 062-523-5155
응급차 Emergency	광주남부소방서 062-613-8608
극장 편의시설 Theater Convenient Facilities	-
	-

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등
Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes,
Limo or car service, Hardware, Hotels and accomodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.