	2016. 7. 18.
빛고을 시민문화관 홈페이지 자료 무대시설 및 장비보유 현황

□ 빛고을 시민문화관

1. 공연장 시설 개요

1) 객 석 수 : 715석 (1층-553석(장애인석 20석 포함), 2층-162석)

2) 로비면적 : 360.66㎡

3) 분 장 실 :

실 구 분	면 적 (㎡)	비 고
주연배우분장실1	12.07
주연배우분장실2	11.99
분장실(여)1	52.90
분장실(남)1	79.34

4) 무대시설 일반 :

구 분	면 적 (㎡)	비 고
전체무대 면적 (측무대포함)	614.34	주무대+측무대
주무대면적 (실공연면적)	(W:14.6 × D:13.5) = 197㎡	본무대선에서 배경막까지
총 바튼	총 20개 (세트바튼 14개, 그 외 조명용 바튼 6개)
무대 구성장치 요약	- 조물용 바튼 - 각종 커튼 - 스크린 설치 - 음향반사판 - 각종 조명시설 - 음향 및 통신시설

2. 무대기계시설

무대상부 구동기계 내역

대분류	품 명	단위	수 량		사용 용도
바튼 BATTEN (5종류-20개)	PLACARD BATTEN	SET	1	합20개	프로세니엄 상단 전면에 플랑카드등을 걸어 행사제목등을 표시
	APRON LIGHT BATTEN	SET	1		프로세니엄 상단에 설치되는 조명용바튼
	FLY SET BATTEN	SET	14		연출을 위한 다용도용 바튼
	LIGHT BATTEN	SET	3		조명용 바튼
	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	SET	1		무대후면에서 조명을 위한 조명용 바튼
커텐 CURTAIN (4종류-6개)	SAFETY CURTAIN	SET	1	합6개	화재시 무대전면에서 사용되는 방화막
	MAIN CURTAIN	SET	1		공연시작전 무대전면 가림막
	DRAW CURTAIN	SET	3		무대 일정간격에 설치되어 무대의 폭조정 및 측면 가림막등으로 활용
	HORIZONT CURTAIN(블랙+화이트)	SET	1		무대 최후면에 설치되며, 백색과 흑색으로 후면 가림 및 무대배경등 활용
스크린	FRONT SCREEN	SET	1	합1개	무대 중간정도에 위치하는 영상 스크린
음향반사판 (5종류-8개)	NO.1,2 SIDE REFLECTION BOARD	SET	2	합10개	무대 좌측면 격납식 음향반사판
	NO.3,4 SIDE REFLECTION BOARD	SET	2		무대 우측면 격납식 음향반사판
	FRONT SOUND REFLECTION BOARD	SET	4		무대 후면용 격납식 음향반사판
	NO.1 UPPER REFLECTION BOARD	SET	1		무대 천정부 상하구동식 음향반사판
	NO.2 UPPER REFLECTION BOARD	SET	1		무대 천정부 상하구동식 음향반사판

○ 무대기계시설 현황

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량	설치장소	비고
1	현수막 걸이대	2.2kW x 4P	SET	1	무대 상부	적재하중 300kg
2	전면조명기	4.0kW x 4P	SET	1	무대 상부	적재하중 450kg
3	방화막	7.5kW x 4P	SET	1	무대 상부
4	메인막	15kW x 4P(승하강) 0.75kW x 4P(좌우)	SET	1	무대 상부
5	1~14번 장치막	15kW x 4P	SET	14	무대 상부	적재하중 700kg
6	1번 천장음향반사판	4.0kW x 6P(승하강) 0.4kW x 4P(변각)	SET	1	무대 상부
7	2번 천장음향반사판	4.0kW x 6P(승하강) 0.4kW x 4P(변각)	SET	1	무대 상부
8	1~3번 끌막	15kW x 4P(승하강) 0.75kW x 4P(좌우)	SET	3	무대 상부
9	영사막	4.0kW x 4P	SET	1	무대 상부
10	1~3번 부분조명기	4.0kW x 4P	SET	3	무대 상부	적재하중 400kg
11	배경조명기	4.0kW x 4P	SET	1	무대 상부
12	1~2번 배경막	4.0kW x 4P	SET	2	무대 상부
13	1~6번 조명탑		SET	6	측무대
14	측면호이스트	0.75kWx4Px2(Travelling) 0.3kWx6P(Traversing) 4.5kWx4P(Hoisting)	SET	1	측무대상부
15	1~2번 측면음향반사판		SET	2	측무대
16	3~4번 측면음향반사판		SET	2	측무대
17	1~4번 정면음향반사판		SET	4	측무대
18	메인 컨트롤 콘솔		SET	1	기계조정실
19	무빙 컨트롤 콘솔		SET	1	피아노실
20	핸드 무빙 컨트롤 판넬		SET	1	기계실

○ 무대시설 현황 (빛고을시민문화관 공연장)

순번	품 명	규격 및 용도	수량	보관장소	비고
1	그랜드피아노	스타인웨이, D-274 (274㎝)	1	피아노실
2	그랜드피아노	삼익, G-225 (225㎝)	1	피아노실
3	그랜드피아노	가와이, GE-20(154㎝)	1	1층 분장실(여)	연습용 외 사용금지
4	무전기	모토로라, GP-2000S, 4.8W	10	무대감독실
5	연주용 의자	500 x 570 x 830	100	조명창고
6	연주용 보면대	데스크 520 x 400 높이조절 (990~1430)	75	무대소품실
7	보면대 등	AAA건전지 3ea, LED, 이동식, 짚게형	75	무대감독실
8	지휘자 단	1200 x 1000, 난간높이 1200	1	무대소품실
9	지휘자용 보면대	M1500, 데스크 790 x 500	1	무대소품실
10	콘트라베이스 의자	300 x 720 x 900	4	무대소품실
11	댄스플로어(무용매트)	Harlequin, GB/Reversible 두께 : 1.3mm, 롤폭 : 1.5m, 롤길이 : 16m, 중량 : 1.6 kg/m2 색상 : 양면(흑색/회색) 화재 (방염) 등급: DIN 4102-1 B1급	10	무대	※무용공연 대관가능 기타공연포맥스 대관
12	포맥스	아리스탈 폼, 1820 × 910 × 5 (T)	150	무대
13	망사막	SCRIM-BLACK, 9000(H) × 17000(w)	1	피아노실
14	망사막	SCRIM-WHITE, 9000(H) × 17000(w)	1	피아노실
15	강연대	860 x 460 x 1200	1	무대소품실
16	강연대	700 x 480 x 1100	1	무대소품실
17	강연대	600 x 450 x 1100	1	무대소품실
18	병풍	묵화 8폭, 2530 x 670 x 8폭	1	피아노실
19	돗자리	강화화문석, 6800 x 3000 외관 : 광주문화재단	1	피아노실

○ 덧마루 현황 (빛고을시민문화관 공연장)

순번	품 명	규격 및 용도	수량	보관장소	비고
1	1 x 6	300 x 1800 x 150	10	무대
2	2 x 3	600 x 900 x 150	10	무대
3	2 x 6	600 x 1800 x 150	15	무대
4	3 x 3	900 x 900 x 150	15	무대
5	3 x 6	900 x 1800 x 150	23	무대
6	3 x 9	900 x 2700 x 150	8	무대
7	4 x 4	1200 x 1200 x 150	10	무대
8	4 x 6	1200 x 1800 x 150	15	무대
9	6 x 6	1800 x 1800 x 150	13	무대
10	받침통	300 x 450 x 150	80	무대
11	슬라이드(덧마루바퀴부착)	1200 x 1800 x 150 + 바퀴	5	무대
12	슬라이드(덧마루바퀴부착)	900 x 1800 x 150 + 바퀴	1	무대
13	꺽쇠	ㄷ형, 덧마루 연결용	200	무대
14	3단합창단	1800 x 1800 x 900 (단 높이 300 x 3), 흑색	6	무대
15	웨이트 (누름쇠)	10kg	40	무대

○ 무대시설 현황 (아트스페이스 소공연장)

순번	품 명	규격 및 용도	수량	보관장소	비고
1	그랜드피아노	가와이, GX-5 (200㎝)	1	소공연장 피아노보관실
2	연주용 보면대	M361H 데스크 520 x 400 높이조절 (990~1430)	20	소공연장 무대소품실
3	콘트라베이스의자	CB168, 300 x 720 x 900	2	소공연장 무대소품실

○ 음향시설현황

구분		품명	형식내용	수량
공연장	음향 조정실	디지털 음향콘솔	MIDAS PRO2 48IN 24OUT	1
		서브 아날로그 음향콘솔	SOUND CRAFT MH2-40 40IN 8OUT	1
		스피커 컨트롤러	Galileo 616 6IN 16OUT	1
		이퀄라이져	KLARK TEKNIK DN360	3
		멀티이펙터	YAMAHA SPX2000 출력 효과기	2
		콤프레셔/리미터	KLARK TEKNIK DN500 출력제어장비	2
		CD 플레이어	DENON DN-D4500	2
		시그널 분배기	XTA/ 1IN 4OUT	8
		카세트	TASCAM 202MKV 플레이 및 녹음	1
		MP3녹음기	BGM SYSTEM 5CARD	2
		인터컴시스템	CLEARCOM MS-704 유선 ,헤드셋	12
	스피커	메인스피커	MEYER SOUND M2D 700W	14
			MEYER SOUND M2D SUB 2250W	6
			MEYER SOUND CQ1 1240W	2
		무대 모니터 스피커	MEYER SOUND CQ1 1240W	4
			JBL PRX 612	4
	마이크	콘덴서마이크	NEUMANN / KM184(악기)	8
			SHURE / BETA91(합창)	4
			AKG / C411(현악기)	5
			SCHOEPS / MK21G(성악)	2
			EV / PL84S(악기)	4
		다이나믹 마이크	EV / PL 24S(보컬,악기)	5
			EV / PL 44(보컬,악기)	5
			SHURE / BETA58(보컬,악기)	10
			SHURE / SM58S(보컬,악기)	5
		무선마이크	SHURE / ULXP(HAND)	6
			SHURE / ULXP(PIN) 중급10,하급4	14
	영상	빔프로젝터	15,000ANSI	1
		DVD플레이어	COMBO	1
		녹화기기	DV CAM MINI DV/DVD/HDD	2

구분		품명	형식내용	수량
이동식음향장비	아날로그 음향 시스템 (전시장)	아날로그 음향 콘솔	SOUND CRAFT / EPM 12	1SET
		CD 플레이어	NUMARK CDP / M P 102
		유선 마이크	EV MIC / PL44
		스피커	MEYER SOUND / UPJ-1P
		스피커 삼각대	알루미늄
	디지털 음향 시스템 (공연장)	디지털 음향 콘솔	YAMAHA / LS-9	1SET
		CD 플레이어	Numark CDP / M P 102
		유선 마이크	SHURE / SM58S
		스피커	MEYER SOUND / UPJ-1P
		스피커 삼각대	알루미늄
다목적실	음향 조정실	아날로그 음향 콘솔	BEHRINGER / 24IN 10OUT	1
		CD 플레이어	NUMARK CDP / M P 102	1
		이퀄라이져	DBX / 31BAND	2
	스피커	메인스피커	400W	2
	마이크	무선마이크	BOSS / HAND	2
			SHURE / ULXP(HAND)	2
			SHURE / PIN	1
		유선 마이크	BOSS	3
	영상	빔프로젝터	5000ANSI	1
		DVD 플레이어	COMBO	1
소공연장	음향 조정실	아날로그 음향 콘솔	SOUND CRAFT / 24IN 6OUT	1
		CD 플레이어	NUMARK CDP / M P 102	2
		멀티이펙터	YAMAHA SPX2000 출력 효과기	1
	스피커	메인 스피커	QSC / 3WAY 1000W	2
			JBL / SUB 500W	2
		무대 모니터 스피커	JBL / 15“ 500W	2
	마이크	무선마이크	SHURE / ULXP (HAND)	4
		유선 마이크	다이나믹	3
	영상	빔프로젝터	5000ANSI	1
		DVD플레이어	삼성 DVD	1

○ 조명시설 현황 (빛고을시민문화관 공연장)

순번	품 명	규격 및 용도	수량	비고
1	라이팅 컴퓨터 콘솔	ETC ION 1024 FADER 2X20-2SET	1	2층 조정부스
2	디머	ETC DIMMER UNIT PANEL HSER48+	3	277채널
3	퍼넬 스포트라이트	FRESNEL SPOT LIGHT MARUMO HL-1.5KW	48
4	플라노 컴벡스 스포트라이트	PLANO CONVEX SPOT LIGHT MARUMO HL-1.5KW	24
5	실링 라이트	PROFILE ZOOM LIGHT 711SX2 HL-2.5KW 8°~16°	24
6	어퍼호리젼트 라이트	UPPER HORIZONT LIGHT LED	18
7	팔로우 핀 스포트라이트	FOLLOW PIN SPOT LIGHT X-ENON 2KW	2	3층 핀라이트실
8	엘립소이드 라이트 ETC HPL 750W	19°	60	렌즈튜브 36°, 50° 교체가능
		26°	42
9	엘립소이드 렌즈튜브	렌즈튜브 36°	10
		렌즈튜브 50°	45
10	엘립소이드 라이트 ETC HPL 750W	HPL 750W 15°~30°	32
		HPL 750W 25°~50°	17
11	조명콘솔 무선리모트	ipad2 WI-FI 32GB/ REMOTE전용	1
12	대파라이트	PAR64 LIGHT CP61	60
		PAR64 LIGHT CP62	100
13	소파라이트	PAR46 LIGHT	184
14	음향반사판라이트	HL-500W	42
15	스모그기기	Fog Machine F-100	2
16	드라이아이스기기	6KW 이중히터	2
17	U.P.S	HP930C 3KW	1
18	유압사다리	2인용/70*186*100	1
19	아이리스	ETC	50
20	이동식 사이드 조명타워	1450*4650*1050	6	조명걸이 6단

○ 조명시설 현황 (아트스페이스 소공연장)

순번	품 명	규격 및 용도	수량	비고
1	조정콘솔	아날로그 12페이더 (국산제작)	1
2	퍼넬라이트	FRESNEL SPOT LIGHT 650W (국산)	18
3	엘립소이드 라이트	HPL 750W 50° (국산)	9